{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023H15032教学仪器询价采购清单（标段二）"]
["注：1.标段二最高限价：10.5万元；    2.质保要求：不少于3年。"]
["序号","设备名称","生产商","型号","参数要求","数量","单价（元）","总价（元）","质保（年）","备注"]
[1,"傅科摆","江苏丰广信息科技有限公司","FGFKB-I","演示磁铁的旋转磁场使铝框随着旋转。技术参数：1.无需电源2.磁铁和铝框组成附带仪器信息化附件。展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。"]
[2,"看得见的激光","江苏丰广信息科技有限公司","FGKDJ-I","0.5×0.35×0.2\n设备有灯管、镇流器、启动器、按钮开关及灯泡组成,其中启动器和按钮开关并联，kH通过灯泡、kL通过镇流器相互并联，可演示验证镇流器形成瞬时高电压，验证镇流器的限流作用及启动器的作用。\n技术参数：\n仪器供电电压：220V/50Hz。\n仪器工作电压：24v\n仪器功率：30W\n日光灯管一组"]
[3,"红外发射接收演示仪","江苏丰广信息科技有限公司","FGHWJ-II","通过本装置观察激光产生及发射过程，了解氦氖激光器的内部结构。氦氖激光器采用250mm激光管。\n技术参数：\n1.激光器长度250mm；\n2.供电电压：AC220V 50Hz；\n3.触发时间＜1S，可连续工作8小时；\n4.输出功率：≥2mW，模式：单模。"]
[4,"光栅光谱演示","江苏丰广信息科技有限公司","FGGSP-I","把目标发射的不可见的红外光转变为易于测量的电信号，本装置通过红外探测器来演示红外线的接收，及红外接收报警器。\n技术参数：\n1.供电电压：AC220V 50Hz；\n2.工作电压：12V；\n3.可变角度载物台。"]
[5,"仿真雷电","江苏丰广信息科技有限公司","FGFZL-1","演示两维正交光栅的衍射，透过光栅可以看到不同能级的光谱条纹。含（氦、氖、氢、汞、氮、氩）6种光谱管。\n技术参数：\n1.供电电压：AC220V 50Hz；\n2.仪器功率：240W；\n3.光栅片：600线；\n4.六种耐高压的光谱管（氦、氖、氢、汞、氮、氩）；\n5.柜体：采用优质镀锌钢板，标准板材厚度1.2mm，静电喷塑工艺。"]
[6,"莫尔条纹","江苏丰广信息科技有限公司","FGMWY-I","雷电是发生在雷雨云中的电学现象。在大多数情况下，雷雨云在产生雷电的同时，还伴随着降水，雷雨云在气象学里叫积雨云。只有发展成熟并伸展得很高的积雨云才有雷电现象出现。雷电会对建筑物或设备产生严重破坏。\n技术参数：                                                        1.仪器供电电压：220V/50Hz；\n2.透明亚克力安全罩：10mm厚；\n3.放电距离：80mm。"]
[7,"空中翻书","江苏丰广信息科技有限公司","FGKFS-I","莫尔条纹是两条线或两个物体之间以恒定的角度和频率发生干涉的视觉结果，当人眼无法分辨这两条线或两个物体时，只能看到干涉的花纹即为莫尔条纹。\n技术参数：\n1.供电电压：AC220V 50Hz；\n2.底座：采用优质镀锌钢板，标准板材厚度1.2mm，静电喷塑工艺；\n3.电机：15r/min；"]
[8,"窥视无穷","江苏丰广信息科技有限公司","FGKSY-I","虚拟翻书的原理是采用超声波识别手的动作，并将该动作传给计算机，计算机内的程序根据捕捉到的信号驱动多媒体动画演示翻书的效果。\n技术参数：\n1.柜体：采用优质镀锌钢板，标准板材厚度1.2mm，静电喷塑工艺；\n2.供电电压：AC220V 50Hz；\n3.仪器功率：200W；\n4.55寸红外触摸屏一套，分辨率：≥4096×4096；\n5.红外传感器一组；\n6.电脑：i5处理器，硬盘：SSD256+1T机械，内存：4G，独立显卡。"]
[9,"水波演示","江苏丰广信息科技有限公司","FGSBP-I","演示一组平行平面镜对同一个景像进行反复多次反射得到的不断延伸、无穷无尽的相似图像的光学现象。\n技术参数：\n1.供电电压：AC220V 50Hz；\n2.仪器功率：30W；\n3.光源：红绿蓝高亮度LED光源,可以编程控制；\n4.金属材质烤漆机箱；"]
[10,"百发百中","江苏丰广信息科技有限公司","FGBFZ-I","用水波盘演示波的传播、干涉、衍射、迭加、相干和驻波等现象。\n技术参数：\n1.供电电压：AC220V 50Hz；\n2.工作电压：12V；\n2.水槽深度：30mm；\n3.仪器功率：100W；\n4.震动频率可调范围：0-300Hz。"]
[11,"导轨滚动组合","江苏丰广信息科技有限公司","FGPGY-I","任何一条平行于抛物线中心轴的线，在抛物线内侧的发射线都会通过抛物线的焦点。本展品利用这一原理，沿抛物面中心轴平行线方向滚动小球，小球都会经反射后落入焦点的圆洞里。\n技术参数：\n1.亚克力材质耐磨面板；\n2.配置空气悬浮装置；\n3.供电电压：AC220V 50Hz；\n4.双操作空间。"]
[12,"光测弹性","江苏丰广信息科技有限公司","FGGCT-I","用质量相同，分布不同的金属滚柱演示刚体运动和能量转换的关系及其影像因素。\n技术参数分配：\n1.底座：采用优质镀锌钢板，标准板材厚度1.2mm，静电喷塑工艺；\n2.不同规格金属镀铬滚柱2个；\n3.金属导轨2个。"]
[13,"电磁波的发射接收与趋肤效应","江苏丰广信息科技有限公司","FGDCQ-II","了解光弹性实验的基本原理和方法，观察模型受力时的条纹图案，识别等差线和等倾线。\n技术参数：\n1.供电电压：AC220V 50Hz；\n2.仪器功率：50W；\n3.机箱：采用优质镀锌钢板，标准板材厚度1.2mm，静电喷塑工艺； \n4.有机玻璃支撑架；\n5.大型偏振片一组。"]
[14,"锥体上滚","江苏丰广信息科技有限公司","FGZSG-I","演示高频电流在铜棒内流动产生的趋肤效应，表明导体表面比导体内部流过的高频电流密度大。\n技术参数：\n1.有机玻璃板和支架材料；\n2.高能量电磁波发射管，电磁波发射装置一套；\n3.供电电压：AC220V 50Hz；\n4.仪器功率：250W。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}