{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":10,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023H15032教学仪器询价采购清单（标段一）"]
["注：1.标段一最高限价：23.9万元；    2.质保要求：不少于3年。"]
["序号","设备名称","生产商","型号","参数要求","数量","单价（元）","总价（元）","质保（年）","备注"]
[1,"静电演示组合","南京激光仪器厂","NJG-JDY-I","0.8×0.6×0.8；演示一系列静电现象，包括静电除尘、静电屏蔽、静电摆球、静电滚筒、电风轮、避雷针、电风吹蜡、平行板电荷、点电荷分布、同种电荷。含1台高压静电电源。\n技术参数：\n仪器供电电压：220V/50Hz。\n仪器工作电压：24v\n仪器功率：60W\n指针显示0.6—5万伏可调直流高压电源\n亚克力板厚度10mm",1]
[2,"开尔文滴水起电演示仪","南京激光仪器厂","NJG-KRW-I","0.5×0.3×0.6；做静电实验时如果空气潮湿就不容易做好静电实验，但是滴水起电实验就是用水来做静电实验的。\n技术参数：\n1.无需电源；2.水槽：8mm亚克力、\n3.连接线：3根鳄鱼夹线；4.接水装置：不锈钢接水装置直径100mm；5.验电器一台\n附带仪器信息化附件。展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[3,"电磁波的干涉、衍射、偏振演示仪","南京激光仪器厂","NJG-DYZ-I","0.5×0.35×0.2；产品主要由微波发射器1台、微波接收器1台、大反射板2块、小反射板一块、石蜡棱镜1个、木块吸收体2个、反射板支架4个、偏振栅1个、0.2A保险丝2只组成。\n技术参数：\n1.仪器供电电压：220V/50Hz。\n2.仪器工作电压：12v\n3.微波发射器：工作频率：（9～10）GHz；\n4.输出功率：等幅输出时10mW；\n5.内调制信号：1KHz，断续、音乐三档；\n6.发光二极管发光：接收距离1米；\n7.扬声器发声：接收距离3米； \n附带仪器信息化附件。展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[4,"蛇形摆","南京激光仪器厂","NJG-SXB-I","当我们把一排单摆靠在展板上，然后迅速松开时就会发现，原本整齐的一排小球竟然随着摆动次数的增加，逐渐变成了一条曲线摆动，形似蛇的运动，因此被称为蛇形摆。1.无需电源;2.钢球直径：30mm 10件3.支架：304不锈钢焊接★展台采用ABS工程材料制作，具备韧性强，抗冲击，耐腐蚀，制品尺寸规整，重量轻，表面光泽细腻不掉色等特点，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，外观浑然一体，大气美观，品质感较高，圆弧角设置，安全可靠，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[5,"LED魔球","南京激光仪器厂","NJG-DMQ-I","展示视觉暂留原理，主要由新型的光电数码球和光柱组合而成，通过微电脑芯片的控制不断的点亮和熄灭。\n技术参数：\n1.仪器供电电压：220V/50Hz。\n2.仪器功率：20W\n3.输出电压：12V /2A；\n4.电机转速：4600转；\n5.LED:高亮度LED灯；\n6.可用电脑编制显示的文字和图片",1]
[6,"伽尔顿板","南京激光仪器厂","NJG-JEB-I","伽尔顿板实验演示了大量偶然事件的统计规律和涨落现象，阐述了物理学中统计与分布的概念。伽尔顿板演示实验是个理想模型，可以演示单个粒子随机性，也可以演示大量粒子的统计规律。技术参数：1.无需电源2.亚克力板：亚克力厚10mm3.支架：304不锈钢支架4.钢球：直径2mm不锈钢球",1]
[7,"磁悬浮","南京激光仪器厂","NJG-CLQ-II","经过科学计算和设计，使重力与磁力达到平衡。线圈磁场与光电效应这个系统的自动协调使的小球始终保持在悬浮位置上。技术参数：1.仪器供电电压：220V/50Hz。2.仪器功率： 20W;3.仪器内置2组线圈;4.球体直径：150mm",1]
[8,"激光琴","南京激光仪器厂","NJG-JGQ-I","一种以激光作为琴弦的激光琴，光电接收器将光信号转换成电信号输出至与琴键相连的电子控制器。对应着传感器，手指“轻弹”光束，遮断光路，及可发出悦耳的琴音。技术参数：1.仪器供电电压：220V/50Hz。2.仪器功率：90W;3.光源：21组红色半导体激光器，功率5mW，波长650nm。4.接收装置：5.音响：内置音响21组硅光电池10×10mm6.木质烤漆机箱",1]
[9,"光纤传像","南京激光仪器厂","NJG-GXC-II","光纤实际是指由透明材料做成的纤芯和在它周围采用比纤芯的折射，光纤是光导纤维的简写，是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。技术参数：1.仪器供电电压：220V/50Hz。2.工作电压：5V/2A  3.仪器功率：10W  4.光源：高亮度LED聚光灯 5V工作电压  5.光纤：单根光纤直径1.0mm  6.亚克力安全防护罩：厚为5mm透明 7.显示：多种图案显示★展台采用ABS工程材料制作，具备韧性强，抗冲击，耐腐蚀，制品尺寸规整，重量轻，表面光泽细腻不掉色等特点，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，外观浑然一体，大气美观，品质感较高，圆弧角设置，安全可靠，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[10,"自感互感","南京激光仪器厂","NJG-HGY-II","观察接通自感电路电源与切断自感电路电源自感现象。技术参数：1.仪器供电电压：220V/50Hz。2.仪器功率：20W 3.工作电压：12V 4.显示：灯泡6V两只 5.电位器：1K碳膜电位器  ★展台采用ABS工程材料制作，具备韧性强，抗冲击，耐腐蚀，制品尺寸规整，重量轻，表面光泽细腻不掉色等特点，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，外观浑然一体，大气美观，品质感较高，圆弧角设置，安全可靠，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[11,"昆特管","南京激光仪器厂","NJG-ZBY-II","1.2×0.6×1；驻波是物理现象，是由振幅、频率、振动方面相同而传播方面相反的两列波迭加而成的。在本展品中，由扬声器发出的入射波在管子内的另一端发生反射并与放射波相互迭加，形成驻波。迭加振幅最大的点为波腹，振动最剧烈；振动最小的点为波节，振幅为零。\n技术参数\n仪器供电电压：220V/50Hz。\n仪器功率：100W\n亚克力管直径：50mm\n信号源：频率0-600Hz连续可调\n幅度0-15V连续可调展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[12,"龙卷风演示","南京激光仪器厂","NJG-LJF-II","龙卷风形成原因由于小范围的空气涡旋，是在不稳定的天气条件下，由空气强烈对流运动产生。\n龙卷核心中的旋转与气旋中的不同，它的强度足以使龙卷一直伸展到地面。当发展的涡旋到达地面高度时，地面气压急剧下降，地面风速急剧上升，形成龙卷。\n技术参数：\n1.仪器供电电压：220V/50Hz。\n2.仪器功率：400W\n3.雾化器：额定电压35V\n4.风机：300W\n5.支架：304不锈钢支架直径50mm\n附带仪器信息化附件。展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[13,"风洞试验","南京激光仪器厂","NJG-FDY-I","1.2×0.6×1.2。\n仪器供电电压：220V/50Hz。\n仪器工作电压：220v。\n仪器功率：400W。\n电机功率：370W，转速：2800r/min。\n气压：200～280Pa，流量：3600m³/h。\n亚克力风洞：直径300mm。\n附带仪器信息化附件。\n展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[14,"远程充电","南京激光仪器厂","NJG-YCC-I","龙卷风形成原因由于小范围的空气涡旋，是在不稳定的天气条件下，由空气强烈对流运动产生。\n龙卷核心中的旋转与气旋中的不同，它的强度足以使龙卷一直伸展到地面。当发展的涡旋到达地面高度时，地面气压急剧下降，地面风速急剧上升，形成龙卷。\n技术参数：\n1.仪器供电电压：220V/50Hz。\n2.仪器功率：400W\n3.雾化器：额定电压35V\n4.风机：300W\n5.支架：304不锈钢支架直径50mm\n附带仪器信息化附件。展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[15,"电磁炮","南京激光仪器厂","NJG-DCP-II","远程充电是应用电磁感应与共振原理，由输出端的磁场变化，导致输入端的磁场变化，由于电磁场的传播是无需介质的，因而输出端与输入端之间可不通过任何介质连接，即实现“无线”传递。技术参数:仪器供电电压：220V/50Hz。仪器功率：15W发射输入电压：24V线圈：外径200mm接收模块直接接:大功率LED展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。通过“物理仪器APP控制分析系统” 控制机器的运行，实现远程控制，可以实现远程制动。并实时回传数据温度和湿度。具有“物理仪器APP控制分析系统”软件著作权证书。",1]
[16,"电磁阻尼摆","南京激光仪器厂","NJG-DCZN-I","在磁场中的铁磁材料受磁场的激励，会迅速磁化成为顺磁性的强磁体，如果用通电线圈产生磁场作为炮筒，再用铁材料做成“炮弹”，在线圈通电的瞬间，线圈的磁场对炮弹会产生很大的吸引力，使炮弹迅速地从炮筒中飞出。技术参数：1.仪器供电电压：220V/50Hz。2.仪器功率：80W 3.亚克力管：直径100mm长900mm 4.炮筒内管：直径20mm，壁厚2mm 5.四级加速线圈：线径0.45mm 6.传感器：3组红外光电控制电路 7.炮弹：重量200g，最大射程6m 附带仪器信息化附件。展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[17,"错觉画","南京激光仪器厂","NJG-CJH-I","0.5×0.35×0.5\n演示涡电流的机械效应，当金属摆锤在两磁极间往复通过时，磁通量发生变化，因而产生感应电流,这就是涡电流。按照楞次定律，涡电流的磁场与原磁场的作用阻碍摆锤的运动。\n技术参数：\n1.仪器供电电压：220V/50Hz。\n2.仪器工作电压：24v\n3.仪器功率：60W\n4.支架：金属镀铬支架\n5.线圈：直径0.33mm纯铜漆包线，120匝\n6.★电流5A，带有短路保护功能\n附带仪器信息化附件。展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[18,"三维立体图","南京激光仪器厂","NJG-BGQ-I","当你使劲盯着某一点看时,这种错觉会消失或减弱。这是因为我们强制眼球的快速移动停止或减弱。技术参数：1.仪器供电电压：220V/50Hz。2.仪器工作电压：5v/2A 3.仪器功率：10W  4.外形尺寸：0.6×0.4m  5.材料：铝合金边框，亚克力面板 6.光源：LED背光  附带仪器信息化附件。",1]
[19,"导光水柱","南京激光仪器厂","NJG-DGS-I","看画时把视点落在立体画后面合适的位置，使左眼看到的画面与右眼错开一个单位块。左、右眼也就看到不同的图案。如果我们把这两幅图案做成象左右两张照片一样有一定差别，就能看出立体效果。\n技术参数：\n1.仪器供电电压：220V/50Hz。\n2.仪器工作电压：5v/2A\n3.仪器功率：10W\n4.外形尺寸：0.6×0.4m  \n5.材料：铝合金边框，亚克力面板\n6.光源：LED背光",1]
[20,"声波多普勒效应","南京激光仪器厂","NJG-DPL-I","演示水柱的弯曲导光现象，了解光导纤维在光疏介质界面反射时全反射的工作原理。技术参数：仪器供电电压：220V/50Hz。仪器功率：30W\n亚克力：材质厚度8mm 水泵：功率20W半导体激光器：10mW，波长650nm。★展台采用ABS工程材料制作，具备韧性强，抗冲击，耐腐蚀，制品尺寸规整，重量轻，表面光泽细腻不掉色等特点，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，外观浑然一体，大气美观，品质感较高，圆弧角设置，安全可靠，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[21,"会飞的碗","南京激光仪器厂","NJG-HFD-I","由于波源或观测者的运动，照成观测频率不同的现象，称为多普勒效应。技术参数：电源：直流5V，蜂鸣器底座：铸铁烤漆支架：不锈钢管直径20mm长800mm.",1]
[22,"地震模型","南京激光仪器厂","NJG-DZMX-I","台式，用手遮挡气流，可明显看到小球的升降，大功率气源，当流体流过物体表面时，如流速大，则压强小，如流速小，则压强大。技术参数仪器供电电压：220V/50Hz。工作电压：220V仪器功率：250W 风机：转速4000转/分钟泡沫碗：碗口直径150mm.",1]
[23,"旋转磁场演示仪","南京激光仪器厂","NJG-XZC-I","表现：震源、震中、震源深度、震中、遭破坏的房屋、公路、铁路、农田、山坡产生滑坡等。震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同。技术参数：1.无需电源2.玻璃钢制作附带仪器信息化附件。展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[24,"永动机神话","南京激光仪器厂","NJG-YDJ-I","傅科摆是指仅受引力和吊线张力作用而在惯性空间固定平面内运动的摆。演示科里奥利力现象、证明地球自转。\n技术参数：\n1.功耗：≤6W；\n2.摆长>600mm，平均相对误差<10%；\n3.钢丝直径≥0.3mm；\n4.摆球：直径50mm的实心钢球；\n5.供电电压：AC220V 50Hz。",1]
[25,"日光灯的原理","南京激光仪器厂","NJG-RGD-I","68.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.4。\n68.2附带仪器信息化附件。\n★68.3展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[26,"静电除尘","南京激光仪器厂","NJG-JDC-I","观尺寸:25cm×25cm×12cm\n底座:钣金喷塑底座\n圆筒:透明亚克力圆筒：直径7cm*50cm",1]
[27,"太阳能发电","南京激光仪器厂","NJG -TYN-I","长×宽×高(米)：0.8×0.6×1.3。\n由大功率白光光源、太阳能电池组、导轨小车、风扇、灯泡和蜂鸣器等构成实验系统。\n仪器供电电压：220V/50Hz。\n仪器功率：200W。\n太阳能电池板：长35 cm，宽25cm。\n硅电池：5W，4.2v。\n太阳能充电智能管理系统。\n光源：2只100W聚光灯泡。\n附带仪器信息化附件。\n采用专用实验控制仪采集并显示数据，显示屏控制软件应具有温度报警功能，温度可以自行设置与温校准功能，可与标准温度表标定校准。配套软件控制分析系统控制机器的运行，实现远程控制，可以实现远程制动。并实时回传数据温度和湿度。实时显示3路温度、1路电压及动态图形，多页面设计。\n展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。",1]
[28,"近视与远视","南京激光仪器厂","NJG-JYS-I","器材的尺寸：400*280*1 85mm，让学生学习眼球构造，近视远视的形成，近视远祝的矫正。",1]
[29,"音乐喷泉","南京激光仪器厂","NJG-YYP-I","0.5×0.35×0.3；喷泉高度随声音大小变化，可外接信号源。\n技术参数：\n仪器供电电压：220V/50Hz。\n仪器工作电压：12v\n仪器功率：20W\n水泵：水泵扬程：0-4m\n传感器：声波传感器，可连接手机蓝牙展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象",1]
[30,"交通信号灯","南京激光仪器厂","NJG-JTX-I","0.5×0.35×0.3通过LED 灯指示来了解交通信号灯的工作原理",1]
[31,"光控实验电路","南京激光仪器厂","NJG -GKD-I","0.5×0.35×0.3通过LED 和光敏传感器指示来了解光控电路的工作原理",1]
[32,"饮水鸟","南京激光仪器厂","NJG-YSN-I","0.5×0.35×0.4；先把饮水鸟的嘴尖浸湿，然后它就会一直晃动，在它前面放杯水，等饮水鸟瓶子里的液体上到最高处，它会自动倒下喝杯子里的水，一直不停重复哦！",1]
[33,"齿轮与齿条","南京激光仪器厂","NJG-CLY-I","0.5×0.35×0.4；由带竖杆的九个环组成,并环环相扣,請你动脑动手,将一根首尾相连的绳子,不能打结,不能缠绕的从最外面穿到最后的一个环,再将绳子从蕞后一个环里拿到外面来",1]
[34,"摩擦与无极变速","南京激光仪器厂","NJG-MCW-I","0.5×0.35×0.4；在所有面接触的物体之间.当具有相对运动趋势时,都会出现阻碍运动的摩擦力.人们在绞尽脑汁消减摩擦力的同时,也在广泛地依赖和利用摩擦力.在机械工业方面,摩擦式无级变速器更仪其结构简单,传动平稳,传动方便,过载时自动打滑而获得广泛应用\n展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。",1]
[35,"链条传动","南京激光仪器厂","NJG-LTC-I","0.5×0.35×0.4；通过链条和齿轮的组合达到传动的效果",1]
[36,"滑轮组","南京激光仪器厂","NJG-HLZ-I","0.5×0.35×0.4；通过对比滑轮和多组滑轮组合来演示滑轮组的工作原理\n展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。",1]
[37,"反冲车实验","南京激光仪器厂","NJG-FCC-I","0.5×0.35×0.4；通过水的冲力，使中心圆盘反向旋转，了解反冲工作原理",1]
[38,"液体分层模型","南京激光仪器厂","NJG-YTF-I","0.5×0.35×0.4；通过不相容的溶液混在一起，在翻转的时候就可以观察到液体分层的现象",1]
[39,"磁共振","南京激光仪器厂","NJG-CHG-I","0.5×0.35×0.5；磁铁具有吸引铁、镍等金属的性质，能被它磁化后永久保留磁性的称为磁钢，线圈通电后产生磁场，作用于乒乓球中的磁钢。引起磁钢震动。\n技术参数：\n仪器供电电压：220V/50Hz。\n仪器功率：20W\n工作电压：24V\n线圈：直径0.31mm漆包线，800匝",1]
[40,"无形的力","南京激光仪器厂","NJG-WXL-I","演示涡电流现象，利用通电线圈及线圈内的铁芯所产生的变化磁场与铝环的相互作用，演示楞次定律。\n技术参数：\n仪器供电电压：220V/50Hz。\n仪器功率：120W\n线圈：漆包线直径.67mm，1450匝\n中心杆：镀铬棒直径30mm钢，长600mm\n硅钢片：40*40mm",1]
[41,"无线电报机","南京激光仪器厂","NJG-WXD-I","0.5×0.35×0.4；通过水发报机和接收机的工作，了解摩斯密码的工作原理，展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。",1]
[42,"仿真鸟叫","南京激光仪器厂","NJG-FZ-I","0.5×0.35×0.4；通过传感器来模拟鸟叫的声音",1]
[43,"金属探测器","南京激光仪器厂","NJG-JST-I","0.5×0.35×0.4；通过探测线圈，探测金属，了解电磁感应的工作原理",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}